

ip route: vemos -->

default via 192.168.122.1 (todo ping a una IP desconocida irá hacia aquí)

122.1.2.0/24 dev ep7s01 ( si la IP que fem ping pertany a aquesta subxarxa s'enviarà per la interface ep7s01) Per

ping 122.1.0.1 si en la taula d'enrutament, la IP està dins la xarxa que distribueix va per la interface ep7s01 !!! o no arrivarà mai a destí.

ip add flush dev ep7s0

------------------------------------------------------------------

Muchos dispositivos

Llega un dispositivo nuevo:

Hace DHCP discover (WIFI activo) → ¿ Quien es el servidor DHCP ?

Si una màquina responde YO (la más ràpida prevalece), tenemos un MiM (man in the middle)